
Popis – opravy chodníků

1,

Chodník Chodská (před démosem)  - vybourání, podkladní vrstvy, šířka 1,65 m, délka 100 m, dlažba šedá 20x10x6 srovnání silničních žulových obrub, před démosem u vjezdu snížená obruba, a dlažba žlutá a reliéfní 20x10x8.

<https://mapy.cz/s/kuhetubepe>






2,

Chodník Letohradská (u Lidlu) - vybourání, podkladní vrstvy, šířka 2 m, délka 60 m, zahradní obruby po obou stranách, dlažba šedá 20x10x6.

<https://mapy.cz/s/nolehobudu>



3,

Chodník Quido Kociana - vybourání, podkladní vrstvy, šířka 1,8 m, délka 70 m, srovnání žulových obrub, nová zahradní obruba, dlažba šedá 20x10x6  +  úsek v délce 10 m, zúžit na 1,8 m, zahradní obruba, dlažba šedá 20x10x6

<https://mapy.cz/s/jabenapulu>

<https://mapy.cz/s/posebafamu>



