3.4. Projektované konstrukce
Skladby projektovaných stavebních konstrukcí, které vymezují řešené místnosti dle tab. 2 jsou
popsány níže.

1. Taneční sál – prosklená část obvodového pláště 	tl.
- izolační trojsklo skladba 4-18-4-18-4 		- mm

2. Taneční sál – neprůsvitná část obvodového pláště 	tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 		40 mm
- štuková omítka 					 4 mm
- vápenocementová omítka 				15 mm
- zdivo z keramických dutinových cihel 		        240 mm
- minerální rohož 					160 mm
- vzduchová mezera 					 50 mm
- rošt z hranolů KVK 					  - mm
- hliníkové lamely neděrované  				1,5 mm

3. Taneční sál – příčka m.č. 1.14 - 1.15 		tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 		40 mm
- lepidlo 						 5 mm
- perlinka 						 - mm
- zdivo z tvárnic YTONG 			       150 mm
- perlinka 						 - mm
- lepidlo 						 5 mm
- štuková omítka 					 4 mm

4. Taneční sál – příčka 1.14 – WC 			tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 		40 mm
- lepidlo 						 5 mm
- perlinka 						 - mm
- zdivo z tvárnic YTONG 			       150 mm
- perlinka 						 - mm
- lepidlo 						 5 mm
- keramický obklad do výšky 2000 mm, výše štuková omítka - mm

5. Taneční sál příčka 1.14 – 1.28 (tělocvična)
							tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 		40 mm
- štuková omítka 					 4 mm
- vápenocementová omítka 				15 mm
- zdivo z keramických dutinových cihel 		       240 mm
- vápenocementová omítka     				15 mm
- štuková omítka 					 4 mm
- dřevěný palubový obklad (tělocvična) 			18 mm

6. Taneční sál – podlaha
							tl.
- vinylové lamely 					- mm
- lepidlo 						- mm
- lehčený beton ?= 400 kg/m3 			      150 mm
- separační fólie 					2 mm
- polystyrén EPS 150S Stabil  			      100 mm
- základová betonová deska 300 mm
- pokladní beton 				       50 mm

7. Taneční sál – stopní konstrukce
							tl.
- vinylové lamely 					 - mm
- lepidlo 						 - mm
- betonová mazanina se sítí KARI 			60 mm
- separační fólie 					 2 mm
- minerální rohož ORSIL N 				40 mm
- železobetonová deska 				       250 mm
- podvěšený akustický podhled Ecophon Gedina A, 
tl. 15 mm 						 - mm

8. Nahrávací studio – skladba 1. NP – 1. PP
							tl.
- vinylové lamely 					 - mm
- lepidlo 						 - mm
- lehčený beton ? = 400 kg/m3 			       150 mm
- separační fólie 					 2 mm
- kročejový polystyrén EPS 150S 		       100 mm
- železobetonová deska 				       250 mm
- podvěšený akustický podhled Ecophon Master A, 
tl. 40 mm 						 - mm



1. Taneční sál – prosklená část obvodového pláště
								tl.
- izolační dvojsklo/trojsklo s Rw = 40 dB (včetně osazení) 	- mm

2. Taneční sál – neprůsvitná část obvodového pláště
								tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 			40 mm
- štuková omítka 						 4 mm
- vápenocementová omítka 					 15 mm
- zdivo z keramických cihel POROTHERM 24 			240 mm
- minerální rohož 						160 mm
- vzduchová mezera 						 50 mm
- rošt z hranolů KVK 						  - mm
- hliníkové lamely neděrované 					1,5 mm

3. Taneční sál – příčka m.č. 1.14 - 1.15
								tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 			40 mm
- lepidlo 							 5 mm
- perlinka 							 - mm
- zdivo z tvárnic YTONG P2-500  			       150 mm
- perlinka 							 - mm
- lepidlo 							 5 mm
- štuková omítka 						 4 mm

4. Taneční sál – příčka 1.14 – WC
								tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 			40 mm
- lepidlo 							 5 mm
- perlinka 							 - mm
- zdivo z tvárnic YTONG P2-500 				       150 mm
- perlinka 							 - mm
- lepidlo 							 5 mm
- keramický obklad do výšky 2000 mm, výše štuková omítka 	 - mm

5. Taneční sál příčka 1.14 – 1.28 (tělocvična)
								tl.
- stěnový obklad Ecophon Akusto Super G 			40 mm
- štuková omítka 						 4 mm
- vápenocementová omítka 					15 mm
- zdivo z keramických cihel POROTHERM 24 			240 mm
- vápenocementová omítka 					 15 mm
- štuková omítka 						  4 mm
- dřevěný palubový obklad (tělocvična) 				 18 mm

6. Taneční sál – podlaha
								tl.
- vinylové lamely 						- mm
- lepidlo 							- mm
- lehčený beton ?= 400 kg/m3 					150 mm
- separační fólie 						  2 mm
- minerální rohož TDPT 						 40 mm
- polystyrén EPS 150S Stabil 					 60 mm
- základová betonová deska 					300 mm
- pokladní beton 						 50 mm

7. Taneční sál – stopní konstrukce
								tl.
- vinylové lamely 						- mm
- lepidlo 							- mm
- betonová mazanina se sítí KARI 				60 mm
- separační fólie 						 2 mm
- minerální rohož ISOVER TDPT 					40 mm
- železobetonová deska 					       250 mm
- podvěšený akustický podhled Ecophon Gedina A, tl. 15 mm 	- mm

8. Nahrávací studio – skladba 1. NP – 1. PP
								tl.
- vinylové lamely 						- mm
- lepidlo 							- mm
- lehčený beton ? = 400 kg/m3 				      150 mm
- separační fólie 						2 mm
- minerální rohož ISOVER TDPT 				       40 mm
- kročejový polystyrén EPS 150S 			       60 mm
- železobetonová deska 					      250 mm
- podvěšený akustický podhled Ecophon Master A, tl. 40 mm 	- mm

9. Hudební zkušebna a nahrávací studio, chodba (m.č. 01.02 – 01.08, 01.03 – 01.08)
								tl.
- štuková omítka 						4 mm
- vápenocementová omítka 				       15 mm
- zdivo z cihel plných CP 290 x 140 x 65 mm 		      140 mm
- vápenocementová omítka 				       15 mm
- štuková omítka 						4 mm
Do této příčky v místnosti č. 01.02 a 01.03 budou osazeny akustické dveře s Rw = min. 39 dB. Tyto
dveře, stejně jako dveře mezi m.č. 01.08 a 01.06 budou opatřeny samozavíračem.




