Základní informace a návrhy k řešení interiérové akustiky v objektu DDM.

Podle normy ČSN 730527 budou v daném objektu řešeny následují prostory:

- 1.14 Taneční sál 
bude řešen jako školní herny – tj. širokopásmovým obkladem
- 1.28 Sportovní plocha 
doba dozvuku bude řešena například pomocí podvěšených pruhů s podhledu (např. Ecophon Super G), část stěnového obkladu bude před dělícím závěsem a část za ním
- 2.18 Vzorová klubovna 
bude řešena doba dozvuku (např.Ecophon Gedina A), dále bude bude řešeno jako školní herny – tj. širokopásmovým obkladem
- 1.02 Hudební zkušebna, 1.03 Nahrávací studio
bude provedeno maximální zatlumení. Možností je strop a stěny, minimálně dvě sousední obložit akustickým obkladem ve třídě A. Obklad bude proveden v tloušťce min. 50 mm, ev. pro zvýšení pohltivosti i na nízkých frekvencí ve tloušťce 100 mm (např. Ecophon Industry Modus)
Tato opatření sníží i přenos zvuku do dalších prostor. Budou použity dveře odpovídajících parametrů, možnost použít i požární dveře.
- Ostatní prostory
z důvodu omezení přenosů zvuku a využití rozebíratelnosti podhledů, by bylo možné místo SDK využít akustický obklad (např. ekonomický typ Ecophon Advantage A) 

